Приложение № 1

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «03" июня 2019 г.№ 01

1. Территория, прилегающая к зданию (участку):

 ***ГОУ ТО «Донская школа № 1»******по адресу: Тульская область, г. Донской, мкр. Центральный, ул. 30 лет Победы, д.15***

1. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 1.1 | Вход (входы) на территорию | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5,6 | Отсутствует информационный уличный стенд | К,О,С,Г,У | Установить информационный уличный стенд на высоте 1.5 – 4 м. Буквы и цифры знаков должны иметь отношение ширины к высоте от 3:5 до 1:1, а отношение штрихов к их высоте – от 1:5 до 1:10. Высота прописных букв должна быть не менее 7,5 см. При использовании цвета необходимо учитывать особенности людей, которые не различают цвета | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 5,6 | Калитка по периметру не выделена контрастной маркировкой. | К,О,С,Г,У | Калитку по периметру выделить контрастной маркировкой - полосой контрастного по отношению к окружающей среде цветом | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 3,5,6 | Ширина калитки -0,61м Высота порога калитки 0,12м | К,О,С | Предусмотреть ширину калитки не менее 0.9м До капитального ремонта при оказании ситуационной помощи инвалидам предусмотреть одной из створки ворот открытие ворот  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 5,6 | Кнопка вызова персонала расположена на высоте 1,6м. | К,О,С,Г,У | Установить на контрастном фоне, на высоте 0.8м-1.1м кнопку вызова персонала с выводом на пульт администратора, справа от калитки. | Текущий ремонт |
| 1.2 | Путь (пути) движения на территории | есть |  |  |  |  | . |  |
|  |  |  |  | 7,8 | Отсутствуют визуальные средства информации направления движения к входу на объект, игровым площадкам | Г,С,У | Предусмотреть визуальные средства информации (тексты, знаки, символы, световые сигналы, имеющие повышенные характеристики распознаваемости) направления движения к входу на объект, спортивному городку | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 7,8 | На территории оборудованы но не обозначены места отдыха для инвалидов и МГН | К,О,С | доступные для МГН, места (не менее 5%) отдыха оборудовать навесами, подлокотником, знаком «место для инвалида», предусмотреть свободное место рядом с лавками (скамьями) для размещения кресла- коляски размерами 1.2м Х1.4м. Оборудовать доступ к выделяемым местам с помощью съездов шириной 1.0м или уложить бордюрный камень с высотой порога не более 0.025м | Текущий ремонт |
| 1.3 | Лестница (наружная) | нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Пандус (наружный) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Автостоянка и парковка | Есть |  | 1,2 | Не выделены места для парковки автомобилей инвалидов  | К,С,О,У,Г | Оборудовать автостоянку и парковочные места для автотранспорта инвалидов из расчета 10% от всех мест. Нанести горизонтальную разметку размерами 3.6м х 6м и знак инвалида 0.75м х 1.2м на высоте 1.5-2.5м в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026, согласно СП 42.13330.2016  | Текущий ремонтПисьмо в администрацию МО |
|  | Общие требования к зоне | Привести автостоянку и парковочные места автотранспорта инвалидов в соответствие с ГОСТ Р 52289, ПДД, ГОСТ 12.4.026,СП 42.13330 |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Территория, прилегающая к зданию  | ДП-И (К, О, Г, У) |  | 1-8 | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий по зоне:

 *Предусмотреть возможность оказания ситуационной помощи при входе на территорию объекта для каждой группы инвалидов путем свободного прохода через въездные ворота.*

Приложение № 2

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «03» июня 2019 г.№ 01

2. Доступный Вход (входы) в здание

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 2.1 | Лестница (наружная) | есть |  | 12,13 | Ширина лестничного марша более 4м. | О,С | Рекомендуется предусмотреть разделители потока каждые 4 м. на высоте 0,9м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 12,13 | Высота ступеней от 0,13м до 0,2м. | К,О,С,Г,У | Все ступени лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. Поперечный уклон ступеней должен быть не более 2%, ширину проступей рекомендуется принимать от 0,35 до 0,4 м (или кратно этим значениям), высоту подступенка - от 0,12 до 0,15 м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 12,13 | Краевые ступени не выделены контрастным цветом. | С | Обустроить на проступах краевых ступеней лестничного марша одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м Рекомендуется контрастно выделить дополнительно бордюрные камни перед лестничным маршем. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 12,13 | Перед лестничными маршами отсутствуют тактильные предупреждающие указатели  | О,С,У | Перед внешней лестницей обустроить предупреждающие тактильно-контрастные указатели глубиной 0,5м - 0,6м на расстоянии 0,3м от внешнего края проступи верхней и нижней ступеней лестничного марша шириной 3м (выделенный путь). | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 12,13 | С обеих сторон лестница не ограждена перилами (поручнями) | О,С,Г,У | Открытую лестницу оградить с обеих сторон перилами (поручнями) на высоте 0.9мПоручень перил с внутренней стороны лестницы должен быть непрерывным по всей ее высоте. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша на 0,3 м и иметь травмобезопасное исполнение | Текущий ремонт |
| 2.2 | Пандус (наружный) | есть |  | 10,11 | Дефекты покрытия пандуса | К,О,С |  Поверхность пандуса должна быть нескользкой, выделенной цветом или текстурой, контрастной относительно прилегающей поверхности. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 9-11 | Частично отсутствуют поручни | К,О,С | Оборудовать пандус по всей длине соосными, двухуровневыми, непрерывными поручнями на высоте 0,7 и 0,9м. Расстояние между поручнями пандуса принимать в пределах от 0,9 до 1,0м. Завершающие горизонтальные части поручней должны быть длиннее наклонной части пандуса на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение.  | Текущий ремонт |
| 2.3 | Входная площадка (перед дверью) | есть |  |  |  |  |  | Не нуждается |
| 2.4 | Дверь (входная) | есть |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 13, 14 | Отсутствуют световые маяки (габариты дверей) | С,Г,У | Рекомендуется обозначить габариты дверей световыми маяками на высоте 1,5м-2мПредусмотреть устройство для отображения текстовой информации (бегущая строка, электронное табло и т.п.) и звуковые информаторы. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 14 | Отсутствует информационная тактильная таблица с названием организации, продублированным шрифтом Брайля | С | Со стороны дверной ручки, на высоте 1,2м-1,6м, на расстоянии 0,1-0,6м. от дверного проема установить информационную тактильную таблицу с названием организации, продублированную шрифтом Брайля Установить знаки доступности на высоте 1.5-2.0м | Текущийремонт |
| 2.5 | Тамбур | есть |  |  |
|  |  |  |  | 15 | Дверные ручки не окрашены в отличные от дверного полотна контрастные цвета |  С,У | Выделить контрастным цветом по отношению к дверному полотну дверные ручки | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 14 | Прозрачные панели дверей и перегородок контрастно не выделены. | К,О,С |  На прозрачных полотнах дверей и ограждениях (перегородках) следует предусматривать яркую контрастную маркировку в форме прямоугольника высотой не менее 0,1 м и шириной не менее 0,2 м или в форме круга диаметром от 0,1 до 0,2 м. Расположение контрастной маркировки предусматривается на двух уровнях: 0,9-1,0 м и 1,3-1,4 м. Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости. | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Вход (входы) в здание | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 9-15 | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

 Комментарий по зоне:

 *Контрастную маркировку допускается заменять декоративными рисунками или фирменными знаками, узорами и т.п. той же яркости*.

Приложение № 3

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «03" июня 2019 г.№ 01

3. Пути движения внутри здания (в т.ч., пути эвакуации)

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 3.1 | Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон) | Есть |  | 24, 26-30 | Отсутствует доступ для инвалидов и МГН на второй и последующие этажи |  К,О | Оборудовать доступ на второй и последующие этажи с помощью лифта, подъемного устройства, ступенькохода и др. | Инд реш с ТСР |
|   |  |  |  | 16-18 | Отсутствует тактильная информационная мнемосхема с навигацией внутри объекта | С,Г,У | Справа, при входе на объект, на расстоянии 2м-4м и на высоте 0,85м-1,1м с углом наклона 30-45 градусов или на высоте 1.4-1.6м на вертикальной поверхности установить тактильную или тактильно-звуковую мнемосхему, или информационный киоск и т.п. с навигацией внутри объекта.  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 20-23 | В холлах и коридорах не оборудованы и не обозначены места отдыха (ожидания) для инвалидов  |  К,О,С,Г,У | Оборудовать места отдыха (ожидания) инвалидов скамьями с опорой для спины и подлокотникомОбозначить места отдыха (ожидания) для инвалидов знаками доступности. Зону отдыха рекомендуется предусматривать через 25-30м. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 18 | В вестибюле первого этажа представлены достижения школы (поделки, награды и пр.), расположенные в шкафах со стеклянными дверцами  | С | Рекомендуется оградить шкафы со стеклянными дверцами с боковых сторон на высоте 0,9м поручнями либо на прозрачные полотна нанести контрастную маркировку в архитектурном стиле. Углы прозрачных панелей контрастно выделить полосой 0.02м  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 19, 24, 25, 31-33, 37 | На путях движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) отсутствуют тактильно-контрастные предупреждающие указатели  | С | Оборудовать пути движения по коридорам (перед лестницами и дверными проемами) тактильно-контрастными предупреждающими указателями либо выделить контрастным цветом | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 18-23 | Отсутствуют указатели направления движения для инвалидов  | К,О,С,Г,У | Предусмотреть тактильные, напольные указатели направления движения для инвалидов и МГН либо контрастно выделить полосой 0.5м, Вдоль путей движения, на высоте 0,9м оборудовать пристенные поручни для удобства передвижения инвалидов. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 31 | Из холла второго этажа спуск в спальную зону, не оборудованный поручнями | К,О,С | По всей длине лестницы, с обеих сторон, на высоте 0,9м оборудовать поручни. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м. и иметь травмобезопасное исполнение. Контрастно выделить краевые ступени лестницы | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 16 | Не предусмотрено специальное место для отдыха/ожидания для собаки - поводыря |  С | Предусмотреть для собаки - поводыря специальное место для отдыха/ожидания, минимальный размер которого составляет 1,5 кв. м с возможностью фиксации собаки на свободном поводке. Место отдыха/ожидания собаки - поводыря должно быть защищённым от холода (сквозняков) и перегрева (вдали от обогревающих приборов, ограждено от прямых лучей солнца), и не должно располагаться на проходе.Рекомендуется обеспечить зону отдыха/ожидания чистой подстилкой и не переворачиваемой поилкой для воды. Обеспечение водой осуществляется из водопровода, качество воды должно соответствовать ГОСТу.Допуск собаки - поводыря в учреждение возможен только при наличии документа, подтверждающего её специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, утвержденном Приказом Минтруда России от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверждающего специальное обучение собаки - проводника и порядка его выдачи». | Текущий ремонт |
| 3.2 | Лестница (внутри здания) | Да |  | 26,27,28, 32,38 |  Не везде контрастно выделены краевые ступени лестницы  | С | На проступах краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 26-30, 35, 36 | Часть лестниц не оснащена пристенными перилами  | О,С | Рекомендуется оборудовать перила на лестничных маршах с обеих сторон на высоте 0,9м,  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 24, 27-30, 35, 36 | По бокам ступеней отсутствуют бортики для предотвращения соскальзывания трости | О,С | Боковые края ступеней, не примыкающие к стенам, должны иметь бортики высотой не менее 0,05м или другие устройства для предотвращения соскальзывания трости или ноги. | Текущий ремонт |
| 3.3 | Пандус (внутри здания) | Нет |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Лифт пассажирский (или подъемник) | Нет |  |  |  | К | Предусмотреть стационарные подъемные устройства, лифт, либо ступенькоход и т.п. | Капитальный ремонтИнд реш с ТСР |
| 3.5 | Дверь(межкоридорная) | Есть |  |  19, 24, 25, 31, 32 | Дверные ручки на путях движения по коридорам не имеют окраску, контрастную с окружающей средой | С,У | Нанести контрастную окраску на дверные ручки, отличную от дверных полотен | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  19, 24, 25, 31, 32, 37 | Двери распашные 1,3м - 1,6мШирина рабочей створки 0,67м - 0,9м | К,О,С,У | Рекомендовано предусмотреть ширину рабочей створки до 0,9м. в свету или при необходимости держать обе створки распашных дверей открытыми | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 24, 31, 32, 37 | Высота дверных порогов от 0,015 м – 0,045м  | К,О,С | До капитального ремонта для преодоления порогов использовать перекатной или рулонный пандус. При капитальном ремонте высота порога дверного проема не должна превышать 0,014м  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 24, 25, 31, 32, 37  | Отсутствуют тактильные таблички с названием функциональных зон | С | Разместить рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте от 1,2м до 1,6м информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля | Текущий ремонт |
| 3.6 | ***Пути эвакуации*** (в т.ч. Зоны безопасности) | Да |  | 30, 35, 38, 39, 42, 44, 45 | На путях эвакуации нет указателей направления движения для инвалидов,  | К,О,С,Г,У | Предусмотреть указатели направления движения на путях эвакуации, выполненных на светонакопительных тактильных табличках, пиктограммы | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 35, 38, 39, 42, 44, 45 | пути движения к зонам безопасности не обозначены эвакуационными знаками  | С | На дверях, стенах помещений зон безопасности, а также путях движения к зонам безопасности установить эвакуационный знак Е 21 по ГОСТ Р 12.4.026 | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 38, 39, 42, 44, 45 | Дверные ручки на путях эвакуации не имеют контрастную окраску  | С | Нанести контрастную окраску по периметру дверных проемов и ручек дверей | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 38, 42 | На дверях эвакуационных выходов присутствуют запоры в виде защелок (задвижек) | К,О,С,У | Рекомендуется установить ручки нажимного или «С», «П» образного типа, позволяющие инвалиду управлять ими одной рукой. Усилие открывания двери не должно превышать 50 Нм. Демонтировать запоры в виде защелок (задвижек)  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 35, 39, 40, 42 | Присутствуют выступающие элементы стен, батареи отопления | К,О,С,У | Установить тактильные предупреждающие указатели на расстоянии 0,3м до препятствия или установить колесо отбойники высотой 0,05м либо контрастно выделить выступающие части стен, препятствий | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 35, 38, 44 |  Наружные лестничные марши не оснащены пристенными перилами с обеих сторон | О,С,У | Рекомендуется оборудовать перила на лестничных маршах (внутри здания и снаружи) с обеих сторон на высоте 0,9м. Завершающие горизонтальные части поручня должны быть длиннее марша лестницы на 0,3м и иметь травмобезопасное исполнение.Поручни лестниц на путях эвакуации выделить контрастно цветом относительно окружающей среды. В условиях темноты для оформления поручней рекомендуется использовать фотолюминесцентный материал либо искусственную подсветку | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 38, 41, 44 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы | С | На проступях краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 38, 40, 44 | На эвакуационных выходах отсутствует освещенность | К,О,С,Г,У | Освещенность на путях эвакуации (в том числе в начале и конце пути) в зданиях общественного назначения следует повышать на одну ступень по сравнению с требованиями СП 52.13330. Перепад освещенности между соседними помещениями и зонами не должен быть более 1:4.(20лк) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 30, 38, 39, 42, 45 | На путях эвакуации отсутствуют звуковые оповещатели, указывающие направление движения | Г,У | Предусмотреть на путях эвакуации установку звуковых оповещателей, указывающих направление движения в случае экстремальных ситуаций  | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2012 |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации) | ДП-И (О,Г,У) |  | 16-45 | Капитальный ремонтИнд реш с ТСР |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

 Приложение № 4

 к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

 от «03» июня 2019 г.№ 01

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 4.1 | Кабинетная форма. | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Классные комнаты***  |  |  | 47,48, 51 | Двери распашные 1,3м\*0,9м, 2,00м\*1,0м | К,О,С |  | Не нуждается |
|  |  |  |  | 80 | Двери одностворчатые 0,78- 0,85м | К, О, С | Рекомендовано предусмотреть дверной проем шириной 0,9м в свету | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 47, 51, 54, 58 | На кабинетах отсутствуют информационные таблички, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом | С,Г | Установить таблички с указанием номера и назначения кабинетов на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 55-62 | Кабинеты не оборудованы специальной мебелью (столами и стульями для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата)  | К,О,С,Г | В учебном помещении первые столы в ряду у окна и в среднем ряду следует предусмотреть для учащихся с недостатками зрения и дефектами слуха, а для учащихся, передвигающихся в кресле-коляске, выделить один-два первых стола в ряду у дверного проема. Предусмотреть специализированную мебель для инвалидов (стол, стул с подлокотником т.п.) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 55, 56, 58-63  | Не все кабинеты полностью оснащены специальным оборудованием для занятий с детьми с ОВЗ | С,Г,У | Оборудовать классные кабинеты согласно стандартам школьного образования для детей с ОВЗ, в т.ч., системой усиления звука для слабослышащих детей (переносной индукционной петлей), сенсорным оборудованием для занятий со слабовидящими детьми и т.п. (согласно Приказам Минобрнауки России от 17.10.13 №1155 и от 05.04.17 №301). | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 58-63 | Отсутствует световой сигнализатор школьного звонка | Г | Для учащихся-инвалидов с нарушением слуха во всех помещениях следует предусмотреть установку светового сигнализатора школьного звонка, а также световой сигнализации об эвакуации в случае чрезвычайных ситуаций | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 56, 60- 63 | На дверях кабинетов установлены ручки не нажимного типа | О,С | На дверях кабинетов установить ручки нажимного типа либо С- и П-образного типа | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 57, 58 | Отсутствуют разворотные площадки для обслуживания инвалидов на колясках и с нарушением опорно-двигательного аппарата | К,О | Предусмотреть расстановку оборудования и мебели для выделения мест разворота инвалида на коляске и с нарушением опорно-двигательного аппарата (диаметром не менее 1,4м) и проходы между столами не менее 1.2м. | Текущий ремонт |
|  | ***Кабинеты-лаборатории*** ***(химия, биохимия, физика и т.п.)*** |  |  | 49, 50, 62 | Высота порога кафедр 0,1-0,15м. | К,О,С | оборудовать локально съезд с уклоном 1:10 для доступа инвалидов с ОДА к ученической доске,  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 50, 62 | Отсутствует лабораторный стол для инвалидов с подвижной крышкой-трансформером и стулом со спинкой  | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть специализированный лабораторный стол для инвалидов с подвижной крышкой-трансформером и стулом со спинкой | Текущий ремонт |
|  | ***Кабинет информатики и вычислительной техники*** |  |  | 121 | Двери распашные 1,5м\* 0,9м  | К,О,С |  | Не нуждается |
|  |  |  |  | 121 | Присутствует порог - 0,07м  | К,О,С,У | Установить перекатной пандус, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014м каждого элемента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 121, 122 | В кабинете имеются компьютеры и ноутбуки, не оснащенные специализированными приспособлениями для обучения детей с ОВЗ | С,Г,У | Рекомендуется оснастить компьютерный кабинет (не менее 5% мест)специализированным оборудованием для обучения инвалидов, электронными образовательными ресурсами, в т.ч., Интернет ресурсом (например, Скайп), а также методической, справочной и информационной поддержкой, доступной для инвалидов(системы считывания экранной информации, проектором, программами распознавания речи, экранными увеличителями, клавиатурой, продублированной шрифтом Брайля и т.п.)в соответствии с Приказом Минобрнауки РФ №301 от 05.04.17Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк | Текущий ремонт |
|  | ***Кабинет*** ***социально – бытовой адаптации.*** ***Кабинет технологии, швейного дела*** | Есть  |  | 80 | . |  |  |  |
|  |  |  |  | 81,82,83,84 | Кабинет не полностью оборудован для занятий с детьми - инвалидами | С,Г,У | Оборудовать кабинет системой усиления звука (индукционная петля).Обеспечить беспрепятственный проезд между столами и оборудованием для инвалидов на коляске.Для слабовидящих оборудование должно быть снабжено тактильными ориентирамиПредусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом с оборудованием.Контрастно выделить цветом ручки управления газовой плиты, микроволновой печи, холодильника, швейных машин и т.п.Оборудовать 5% швейных машин дублированием ножного привода – ручным. На рабочем месте для инвалида предусмотреть видеоувиличитель (лупу), специализированные иглы, подставки для сырья и готовой продукции.  | Текущий ремонт |
|  | ***Логопедический кабинет*** |  |  | 64 | Ширина дверного проема 0,83м | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть ширину дверного проема 0.9м в свету  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 65-67 | Не предусмотрена аудио-визуальная система информирования. | С,Г,У | Оборудовать кабинет индукционной петлей, , видеоувеличителем, метрономом, инструментами для удержания языка, интерактивными комплексами с коррекционно-логопедической направленностью, мультимедийными логопедическими комплексами т.п. т.п.) согласно пр. №301 Минобр РФ. Предусмотреть место для сурдопереводчика с локальным освещением и уровнем освещенности не менее 100лк.  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 65-67 | Отсутствует специализированная мебель для инвалидов | К,О | Предусмотреть специализированный стол и стул с подлокотником для инвалидов | Текущий ремонт |
|  | ***Сенсорная комната*** | есть |  |  |  |  |  | Не нуждается |
|  | ***Медицинский кабинет, процедурный кабинет, изолятор*** | Есть |  | 97-99 | Ширина дверных проемов 0,74м-0,84м | К,О,С | Расширить дверной проем до 0,9м в свету | Капитальный ремонт |
|  |  |  |  | 97- 99 | Присутствуют пороги 0,02м и 0,04м |  | На дверных порогах установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 97, 100 | Не оборудованы места ожидания для инвалидов | К,О,С | Оборудовать места ожидания для инвалидов скамьей со спинкой и подлокотникомПредусмотреть разворотные площадки для инвалидов-колясочников и проходы к медоборудованию | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 97, 99 | Входы в кабинеты не оборудованы световыми сигнализаторами вызова пациента | С,Г | Вход в кабинет оборудовать световым сигнализатором вызова пациента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 97-101 | Отсутствует акустическая и тактильная системы информации, дверной отбойник | К,Г,С | Оснастить медицинский блок индукционной петлей, тактильными указателями при входе (либо предусмотреть контрастно окрашенную поверхность) и дверным отбойником | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 101 | Кушетки не оборудованы опорами для само поднимания | О,К | Оборудовать не менее 1 кушетки опорами для само поднимания, в т.ч. линейными или угловыми поручнями  | Текущий ремонт |
|  | ***Столярная и слесарная мастерские*** | Есть |  | 72, 75 | Ширина дверей - 1,0м.  | К,О,С,Г,У |  | Не нуждаются |
|  |  |  |  | 73 | Присутствуют пороги от 0,03м до 0,04м | К,О,С | Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 74 -77 | Мастерские не оснащены специальным оборудованием для занятий учащихся с ОВЗ | К,О,С,Г,У | Оборудовать помещения системой усиления звука (переносной индукционной петлей)Для слабовидящих учеников станки и оборудование должны быть снабжены тактильными ориентирамиПредусмотреть контрастное выделение цветом зон безопасности рядом со станками и оборудованиемОградить либо контрастно выделить цветом выступающие элементы, убрать острые углы оборудованияРекомендуется применять специально разработанные для рабочих специальностей технологическое оборудование и подставки для сырья, инструментов и готовой продукции | Текущий ремонт |
| 4.2 | ***Зальная форма обслуживания*** | есть |  | 68,85, 88,  | Отсутствуют таблички с названием зоны, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом | С | Установить таблички с названием зоны на высоте 1,2м-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема. | Текущий ремонт |
|  | ***Актовый зал*** |  |  | 68, 69 | Двери распашные 1,4мШирина рабочей створки 0,7м | К,О,С,Г | Предусмотреть ширину створки двери в свету не менее 0,9м или при необходимости держать распашные двери открытыми | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 68, 69 | Присутствуют пороги от 0,03м до 0,05м | К,О,С | Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 70 | Не обозначены места для инвалидов  | К,С,Г | Обозначить место для расположения инвалида-колясочника вблизи эвакуационного выхода (входа) Предусмотреть зону безопасности в виде ограждения либо буферной зоны около выделенного места. Для инвалидов по зрению и их сопровождающих выделить и обозначить места в первом -втором ряду. Определить место для сурдопереводчика с локальным освещением не менее 20лк | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 71 | Высота сцены 0,55 м. | К,О,С,У | Предусмотреть доступ на сцену с помощью подъёмного устройства вертикального или горизонтального типа, ступенькохода и т.п. поручень на высоте 0,9м. с одной стороны. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 71 | Отсутствует контрастное выделение краевых ступеней лестницы | С | На проступях краевых ступеней лестничного марша выделить одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени, (например, желтого цвета), имеющих общую ширину 0,08-0,1м. Расстояние между контрастной полосой и краем проступи - 0,03-0,04м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 70,71 | Актовый зал не оснащен системой усиления звука, тифло-техническими приборами | Г,С,У | Оборудовать актовый зал индукционной петлей,установить тифлотехнические приборы, предусмотреть звуковое и визуальное дублирование информации  | Текущий ремонт |
|  | ***Спортивный зал*** |  |  | 85 | Дверь распашная 1,3м.\*0,95м | К,О,С,Г |  | Не нуждается |
|  |  |  |  | 85 | Присутствуют пороги от 0,03м до 0,07м | К,О,С | Установить перекатные пандусы, при капитальном ремонте предусмотреть высоту порогов на входе не более 0,014 м каждого элемента | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 86,87 | Отсутствует индукционная петля | Г,У | Предусмотреть переносную индукционную петлю | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 86,87 |  | С,О,У | Рекомендуется вдоль стен зала, на свободных от оборудования участках, установить поручни для удобства передвижения инвалидов, использующих вспомогательные средства для ходьбы. Для слабовидящих границы игровых площадок обозначить рельефными наклеивающимися полосами | Текущий ремонт |
|  | ***Столовая*** | есть |  | 88 | Дверь распашная 1,34м \* 0,85м | К,О,С | Рекомендуется предусмотреть ширину рабочей створки двери в свету не менее 0,9м. или при необходимости держать распашные двери открытыми | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 91 | Не оборудованы и не обозначены места для инвалидов | К,О,С,Г,У | Оборудовать и обозначить символами доступности места для инвалидов, ближайшие к выходу. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 89 | Не оборудованы умывальники для инвалидов. | К,О,С | Оборудовать один умывальник поручнем, краном нажимного либо сенсорного типа, наклонным зеркалом. Перед умывальником предусмотреть разворотную площадку 1,4м. | Текущий ремонт |
|  | ***Библиотека*** |  |  |  | Табличка с названием кабинета не продублирована шрифтом Брайля | К,С | Установить табличку с названием кабинета на высоте 1,2-1,6м от уровня пола, выполненную рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1–0,5м от дверного проема | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствует система усиления звука, места для слабовидящих детей | Г,С | Предусмотреть систему усиления звука (индукционную петлю)Оборудовать место для слабовидящих учеников с локальным освещением не менее 1000лк. Предусмотреть видеоувеличитель.  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют знаки доступности | К,О,С,Г,У | Обозначить знаками доступности места для инвалидов Размеры рабочего места инвалида должны быть 1,5м х 0,9м. (без учета поверхности стола) | Текущий ремонт |
|  | ***Раздевалка*** ***(гардероб)*** |  |  | 17, 102 | Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля | С | Установить таблички с названием зоны на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 102 | Не выделены контрастным цветом проемы металлических дверей  | К,О,С | Выделить контрастным цветом проемы металлических дверей | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 102, 103 | Нет знаков доступности для инвалидов | К,О,С,Г,У | Установить знаки доступности | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 103 | В гардеробе не организованы места для инвалидов | К,О,С,Г,У | Для инвалидов выделить и обозначить места, ближайшие к выходу Крючки для одежды установить на высоте 1.1-1.2м (не менее 5% ). | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 17, 102 | Перед гардеробом не оборудовано место для переодевания учащихся - инвалидов | К,О,С | Оборудовать место для переодевания скамьями с подлокотниками и твердой спинкой | Текущий ремонт |
| 4.3 | Прилавочная форма обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Форма обслуживания с перемещением по маршруту | есть |  |  | Отсутствуют указатели направления движения по маршруту обслуживания  | К,О,С,Г,У | Установить указатели направления движения с конечной целью.Установить тактильные направляющие, индикаторы или поручни по ходу перемещения по маршруту обслуживания | Текущий ремонт |
| 4.5 | Кабина индивидуального обслуживания | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствии с СП 59.13330.2012 |

II Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДП-И (К,О ,У) |  | 17, 46-91, 97-103, 118-131 | Капитальный ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

 *Рекомендуется использовать имеющееся телекоммуникационное оборудование в информационных и учебных целях.*

 *Ученические места для учащихся-инвалидов должны быть обозначены и должны размещаться идентично в однотипных учебных помещениях одного учебного учреждения.*

 Приложение №4(III)

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

"04 " марта 2019 г.№02

**I Результаты обследования:**

**4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)**

**Вариант III – жилые помещения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/ нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
|  Жилые комнаты в общежитии | есть |  | 92, 93 | Не оборудованы комнаты для проживания инвалидов (5% от общего числа) | К,О,С,Г,У | Предусмотреть комнаты для инвалидов 5% от общего числа комнат. Площадь комнаты для проживания инвалида – колясочника не менее 14 кв. м | Текущий ремонт |
|  |  |  | 92, 93 | Двери распашные -1,35 м с шириной основной створки 0,85м, Присутствуют пороги 0,03-0,05 м  | К,О,С | Предусмотреть ширину рабочей створки двери не менее 0,9м в свету или при необходимости держать распашные двери открытыми)Установить на дверях комнат доводчики, обеспечивающие задержку автоматического закрывания двери продолжительностью не менее 5”Установить перекатной пандус в дверном проеме. При капитальном ремонте учесть высоту порога не выше 0,014 м одного элементаУстановить знаки доступности со стороны ручки | Текущий ремонт |
|  |  |  | 93-96, 123 | Не оборудовано спальное место для инвалидов |  | Предусмотреть у спального места опоры для самого поднимания (угловые или линейные поручни). Расстановку мебели произвести с учетом разворотных площадок (диаметром 1.4м) рядом со спальным местом, шкафами для одежды, окнами и т.д. Рядом с кроватью разместить кнопку вызова администратора (охраны)  | Текущий ремонт |

**II Заключение по зоне:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиеструктурно-функциональной зоны | Состояние доступности\*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\*к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Жилые комнаты в общежитии | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 92,93,123 | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Рекомендуется оборудовать не менее 5% помещений от жилого фонда для проживания инвалидов по гендерному типу.*

Приложение № 5

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «03 " июня 2019 г.№ 01

5. Санитарно-гигиенические помещения

I Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на лане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 5.1 | Туалетная комната | есть |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Доступные санитарно-гигиенические кабины*** |  |  | 107, 117 | Кабина не оборудована системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны) | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) рядом с откидным поручнем на высоте 0.85м. Крючки для одежды, костылей установить на высоте 1.1м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 107111 117 | Отсутствует мнемосхема сан узла,  | С.У | Установить мнемосхему сан узла при входе на высоте 1.2-1.6м со стороны дверной ручки. Знак доступности «Всем категориям инвалидов» расположить на высоте 1.5-2.0м.  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Откидной поручень установлен на высоте 1,47м |  | Установить откидной поручень на высоте 0.85м (верхняя часть поручня) и на расстоянии 0.4м от центра унитаза. Оборудовать раковины зеркалом с изменяемым углом наклонна | Текущий ремонт |
|  | *Не доступные санитарно-гигиенические кабины* |  |  |  | доступные санитарно-гигиенические кабины для инвалидов и МГН в общих уборных |  | Оборудовать доступные санитарно-гигиенические кабины в общих уборных по гендерному типу размером не менее 1,65м х 2,2м, с разворотной площадкой и местом хранения коляски (доля доступных для инвалидов кабин должна составлять 5%, но не менее одной кабины)Отсутствуют, откидные поручни, крючки для тростей и др. принадлежностей | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 104-106, 109, 112, 117 | Высота порогов от 0,03м до 0,06 м | К,О,С | До капитального ремонта использовать имеющиеся перекатные пандусы При капитальном ремонте предусмотреть высоту порога на входе не более 0,014 м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 105, 109, 115, 117 | Отсутствуют таблички с названием зоны, продублированные шрифтом Брайля | С | Установить таблички с названием помещений на высоте 1,2-1,6м, выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом, со стороны дверной ручки и на расстоянии 0,1-0,5м от дверного проема. | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 104 – 110, 112 | У дверей санитарно-бытовых помещений нет идентификации о местах, доступных для инвалидов: не установлены знаки доступности, специальные тактильные пиктограммы, мнемосхемы | К,О,С,У | Установить мнемосхему доступного санузлаУстановить знаки доступности кабин для инвалидовВыключатели установить на высоте 0,85-1,1м | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 108-109, 111, 112, 116 | Санитарно-гигиенические кабины не оборудованы системой тревожной сигнализации (кнопкой вызова персонала) с выводом на пульт администрации (охраны) | К,О,С,Г,У | Установить кнопку вызова персонала со шнурком с выводом на пульт администрации (охраны) | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 104-106 | Над входом в санитарно-гигиенические кабины не установлены световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки | Г,У | Рекомендуется установить световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки | Текущий ремонт |
|  |  |  |  | 110, 111, 113- 117  | Раковины (умывальники) не оборудованы краном нажимного действия, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем | К,О,С | Оборудовать умывальники сенсорными или рычажными кранами, поворотным зеркалом, горизонтальным поручнем | Текущий ремонт |
| 5.2 | Душевая/ ванная комната | нет |  |  | Санитарно-гигиенические помещения общежития не оборудованы доступными для инвалидов и МГН душевыми кабинами и ванными комнатами | К,О,С | В помещениях доступных душевых следует предусматривать не менее одной кабины, оборудованной для инвалида на кресле-коляске, перед которой предусматривается пространство для подъезда кресла-коляски. Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением зрения следует предусматривать закрытые душевые кабины с нескользким полом и поддоном без порога с открыванием двери наружу и входом непосредственно из гардеробной. Доступная душевая кабина для МГН должна быть оборудована переносным или закрепленным на стене складным сиденьем, расположенным на высоте не более 0,48 м от уровня поддона, ручным душем, настенными поручнями. Глубина и длина сиденья должны быть не менее 0,5 м. Габариты поддона (трапа) должны быть не менее 0,9х1,5 м, свободной зоны - не менее 0,8x1,5 м. Доступные и универсальные кабины должны быть оборудованы системой тревожной сигнализации или системой двухсторонней громкоговорящей связи. | Текущий ремонт |
| 5.3 | Бытовая комната (гардеробная) | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Санитарно-гигиенических помещений | ДП-И (К,О,Г,У) |  | 104-117 | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*При капитальном ремонте оборудовать санитарно- гигиенические кабины для инвалидов в общих уборных по гендерному типу, не менее 5% в каждом блоке уборных.*

Приложение №6

к Акту обследования ОСИ

к паспорту доступности ОСИ

от «03» июня 2019 г.№01

6. Системы информации на объекте

I. Результаты обследования:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование функционально-планировочного элемента | Наличие элемента | Выявленные нарушения и замечания | Работы по адаптации объектов |
| есть/нет | № на плане | № фото | Содержание | Значимо для инвалида (категория) | Содержание | Виды работ |
| 6.1 | Визуальные средства | нет |  |  | Системы средств информации и сигнализации об опасности на объекте не предусматривают в комплексе визуальную информацию с указанием направления движения и эвакуации | К,О,С,Г,У | Предусмотреть оборудование помещения визуальными средствами информации с указанием направления путей движения и мест получения услуги и эвакуации. Визуальная информация должна располагаться на контрастном фоне с размерами знаков, соответствующими расстоянию рассмотрения | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Отсутствуют светонакопительные тактильные информационные пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН | К,О,С,Г,У | Установить светонакопительные тактильные информационные указатели и пиктограммы на путях движения инвалидов и МГН | Текущий ремонт |
| 6.2 | Акустические средства | нет |  |  | Отсутствует акустическая система информации | С,Г | Установить в соответствии с нормативами систему информирующих средств, позволяющих ориентироваться на объекте  | Текущий ремонт |
|  |  |  |  |  | Для лиц с дефектами слуха не оборудованы места занятий специальными персональными приборами усиления звука | Г,С | Установить индукционные петли в местах обслуживания инвалидов по слухуДля слабовидящих оборудовать помещения для занятий тифлотехническими приборами | Текущий ремонт |
| 6.3 | Тактильные средства | нет |  |  | Системы средств информации на объекте не предусматривают тактильную систему информации на всем объекте. | С,У | Установить информационный тактильный уличный стенд, тактильные пиктограммы. Предусмотреть установку тактильной информационной мнемосхемы на входе в помещениеУстановить информационную таблицу с названием учреждения и режимом работы, выполненную в тактильном исполнении и продублированную шрифтом Брайля. Установить напольные тактильные предупреждающие и направляющие знаки. | Текущий ремонт |
|  | Общие требования к зоне | Привести в соответствие с СП 59.13330.2012 |

II. Заключение по зоне:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование структурно-функциональной зоны | Состояние доступности\* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ) | Приложение | Рекомендации по адаптации (вид работы)\*\* к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ |
| № на плане | № фото |
| Системы информации на объекте | ДЧ-И (К,О,У) |  |  | Текущий ремонт |

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем;

 ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

\*\*указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению:

*Система средств информационной поддержки и навигации должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на часы работы организации (учреждения или предприятия*).